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A. Průvodní zpráva


A1. Identifikační údaje

A1.1 – Údaje o stavbě

a) název stavby: Cyklostezka Pecka – Bělá 

b) místo stavby: katastrální území: Pecka [718696]; Bělá u Pecky [601829]

dotčená parcelní čísla 


Pecka [718696]:

857/2, 857/12, 864/1, 865/11, 865/4, 865/3, 1128/6, 869/1, 905/1, 905/3, 1128/1, 874/2

Bělá u Pecky [601829]

577/23, 577/1, 142/3, 143, 142/7, 577/10, 142/1, 577/8, 577/28, 577/30, 577/7, 577/29, 577/28, 577/4,

c)  předmět dokumentace: dokumentace   pro vydání stavební povolení (DSP)

A1.2 – Údaje o žadateli

Městys Pecka – starostka Hana Štěrbová tel.:  493 799 170
Pecka 2, Pecka 507 82 Pecka

IČO: 271926

A1.3 – Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín

IČO – 25 29 75 38, DIČ – CZ 25 29 75 38

b) Ing. Vladimír Janda, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0600006

c) kooperace SO 400 – Veřejné osvětlení – p. Tomášek, ČKAIT 0600662

A2. Seznam vstupních podkladů

· zaměření území ve 3D – Geodezie Krkonoše a.s.

· územní plán obce z roku 5/2015

A3. Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Stavba se nachází mezi obcí Běla u Pecky a Městysem Pecka podél silnice III/28420. Začátek a konec cyklostezky je veden v intravilánu obcí Pecka nebo Bělá u Pecky. Převážná část cyklostezky je vedena v extravilánu, za silničním příkopem. Cyklotezka je vedena buď po zatravněné louce anebo při okraji lesa na hranici silničního pozemku a spojuje okraje zástavby Pecky a Bělé u Pecky. 

Chodník v obci Bělá u Pecky je veden podél silnice III/28420 při okraji asfaltového jízdního pruhu, kde je nyní silniční příkop, který bude zatrubněn. Mezi chodníkem a oplocením vedlejších pozemků zůstane zelený pás. 

Délka cyklostezky je cca 823,0m a délka chodníku je cca 50,0m. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území

 Stezka je vedena na začátku a na konci úpravy v zastavěném území, kde je nyní  krajnice nebo příkop podél vozovky silnice III/28420. Střední část stezky je vedena převážně po okraji lesa za silničním příkopem, po obou stranách lesa jsou zatravněné plochy. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Pozemek p.č. 1128/1 což je silnice III/28420 v katastru obce Pecka je veden dle výpisu z katastru nemovitostí v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovité kulturní památky (tato parcela končí až ve středu obce Pecka – kde jsou výše uvedená ochranná pásma) Navrhovaná cyklostezka je mimo hranici ochranného pásma (viz. územní plán). 

d) údaje o odtokových poměrech

Stávající povrchová voda ze zemědělských pozemků a z pozemků lesa se převážně zasakuje do terénu, část je svedena do silničních příkopů společně s dešťovou vodou z povrchu vozovky. 

V prostoru nového chodníku voda stéká přes krajnici do přilehlého silničního příkopu, který je zaústěn do dešťové kanalizace v majetku obce.

e) údaje o souladu s úz. plán. dokumentací

Podle územního plánu z 5/2015 se stezka nachází v těchto územích:

Stezka a chodník se převážně  nachází na ploše dopravní infrastruktury DS – kde je silnice III/28420.  

Dále se cyklostezka také nachází na ploše 




BI - Plochy bydlení – v rodinných domech městské a příměstské (BI)




NZ – Plochy zemědělské  




NL – Plochy lesní - 




SV - Plochy smíšené obytné – venkovské

Na těchto plochách je všude přípustné využití pro dopravní infrastrukturu – nemotorovou dopravu.

Dále je stezka  navržena po okraji plochy LC3 – místní Biocentrum a kříží trasu K 35MB nadregionálního biokoridoru stejně jako silnice III/28420 podél, které je cyklostezka vedena. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba stezky pro pěší a cyklisty se řadí do ploch dopravní infrastruktury, dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., pro tuto stavbu obecné požadavky na využití nejsou.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny požadavky budou splněny a zahrnuty do dokumentace podle jednotlivých vyjádření. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Zatím nejsou 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Se stavbou nejsou spojeny žádné podmiňující investice

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle katastru nemovitostí)

Pecka [718696]:

857/2, 857/12, 864/1, 865/11, 865/4, 865/3, 1128/6, 869/1, 905/1, 905/3, 1128/1, 874/2,857/1

Bělá u Pecky [601829]

577/23, 577/1, 142/3, 143, 142/7, 577/10, 142/1, 577/8, 577/28, 577/30, 577/7, 577/29, 577/28, 577/4,

A4. Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

novostavba – cyklostezka je navržená v cyklistické trase 4096 z Nové Paky do Horní Brusnice, v tomto úseku bude po realizaci cyklostezky zvýšena bezpečnost dopravy, provoz pěších a cyklistů bude převeden ze silnice III/28420 na samostatnou cyklostezku  v úseku Bělá – Pecka. 

b) účel užívání stavby

infrastruktura – společná stezka pro pěší a cyklisty – smíšený provoz. 

c) trvalá nebo dočasná stavba

trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stezka a chodník se nachází v ochranném pásmu silnice III/28420 a inženýrských sítí. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

I) Dodržení technických požadavků na stavby se u této akce týká dodržení šířkových parametrů komunikace a jejich podélných sklonů a příčných sklonů:

Cyklostezka

Dle ČSN 736110 – Projektování místních komunikací  – největší podélný sklon cyklostezky v běžných  podmínkách může být do 9,0%, největší sklon chodníku do 8,33%. Zde je maximální podélný spád 5,44%. 

Příčný sklon je 2,0%.

Konce stezky jsou sníženy a jsou doplněny o varovné pásy v š.0,40m z dlažby pro nevidomé v barvě červené.

Šířka stezky bude 2,50m s povrchem z asfaltového betonu a oboustranné krajnice z ŠDA budou  š=0,5m.

Chodník

Podélný sklon max. 3,03%

Šířka chodníku 1,75m

Příčný sklon 2,0%

Ohraničení z betonového obrubníku BO 15/25/100 směrem do vozovky. 

II) Dodržení obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Cyklostezka 

Šířka stezky pro společný provoz cyklistů a chodců byla navržena v šířce 2,50m, protože se předpokládá, že nebude překročena intenzita 50 cyklistů/h a chodců 100/h, tedy na stezce bude smíšený provoz chodců a cyklistů v jedné úrovni. Proto z těchto stavebně technických a provozních podmínek není navržená stezka vhodná pro osoby se sníženou schopností orientace. Přesto jsou začátky a konce stezky vybaveny varovnými pásy z reliéfní dlažby šířky 0,40m. Vodící linii bude v převážné části trasy, která je v extravilánu obcí, tvořit rozhraní ploch zpevněné / nezpevněné. 

V intravilánu  - to je na začátku a konci úpravy tvoří vodící linii zvýšený betonový obrubník o 0,06m. 

Stožáry veřejného osvětlení budou umístěny mimo cyklostezku ve zpevněné krajnici. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

požadavky dotčených orgánů budou splněny a zahrnuty do dokumentace

g) seznam výjimek a úlevových řešení

výjimky a úlevová řešení zatím nejsou

h) navrhované kapacity stavby

SO 100 – Cyklostezka – cyklostezka délky 823,0m (navazující chodník 50,0m)

SO 400 – Veřejné osvětlení – délka 823,0m

i) základní bilance stavby

Celková plocha stezky = 2045,0m2 

Celková plocha chodníku = 93,0m2

Do nové konstrukce stezky bude zabudováno – asfaltový beton ACO8  103,0 m3, asfaltový beton ACP16  143,15 m3, štěrkodrť 743,0  m3, navíc vhodný materiál do násypů stavby – viz. bilance zemních prací a materiál pro nové inženýrské sítě SO 400 – Veřejné osvětlení.

j) základní předpoklady výstavby

realizace stavby se předpokládá v roce 2018 dle průběhu územního a stavebního řízení, finančních možností investora a získání dotace. 

k) orientační náklady stavby

6 060 500 Kč bez DPH

A5. Členění stavby na objekty

Stavba se skládá z těchto stavebních objektů:

SO 100 – Cyklostezka

SO 400 – Veřejné osvětlení

Následuje popis řešení jednotlivých objektů:

SO 100 – Cyklostezka 
- Jedná se o společnou stezku pro pěší a cyklisty.

• povrch stezky bude tvořit asf. beton v š. 2,5m

• cyklostezka je ve většině trasy navržena za silničním příkopem v souběhu se silnicí III/28420 mimo začátek a konec trasy

•  v km 0,000 – km 0,083 mezi jízdním pruhem a cyklostezkou bude dosypána štěrková krajnice s malým betonovým odvodňovacím žlabem

• na konci úpravy (km 0,777 – km 0,823) v obci Běla u Pecky bude cyklostezka ohraničena betonovou zvýšenou obrubou podél začátku zástavby.

• v km 0,148 až km 0,175 50 – bude podél cyklostezky zřízen odvodňovací žlab ze žulových kostek, jedná o místo kde stéká voda z vedlejšího svažitého pozemku ke stezce a je svedena do propustku pod stezkou. 

• v km 0,160; km 0,242; km 0,677; km 0,716 budou zřízeny příčné propustky přes cyklostezku do silničního příkopu a dále stávajících propustků pod silnici.

• Střední část cyklostezky je vedena po okraji lesního pozemku v majetku investora, krajní pás stromů se bude muset v potřebném rozsahu odstranit 

• cyklostezka bude vybavena svislým a vodorovným dopravním značením 

• nezpevněné krajnice budou ze štěrkodrti ŠDA 0/32 v tloušťce 0,15m

• příčný sklon 2,0%

Chodník – jedná se o doplnění chodníku mezi koncem cyklostezky a stávajícím chodníkem směrem do středu obce, v délce pouze 50,0m 

• povrch bude ze zámkové dlažby ze tří kamenů

• ohraničený betonovou obrubou 15/25/100 do bet. lože směrem k vozovce, po druhé straně chodníku bude záhonový obrubník s výškou nad povrch chodníku v=0,06m, který bude tvořit přirozenou vodící linii pro osoby se sníženou schopností orientace. 

• příčný sklon chodníku 2,0%

• šířka chodníku 1,75m

• chodník bude vybaven varovnými a signálními pásy, které budou z reliéfní dlažby (dlažba s výstupky)

Konstrukce zpevněných ploch

Konstrukce cyklostezky

· asfaltový beton ACO 8 
 50 mm
(obrusná vrstva)
 – ČSN EN 13108-1

· spojovací asfaltový postřik 0,3 kg/m2                                             
 – ČSN 73 6129

· asfaltový beton ACL16  
 70 mm 
(ložná vrstva)

 – ČSN EN 13108-1

· směs kameniva ŠDA 0/32 
 150 mm 
(podkladní vrstva)
 – ČSN EN 13285

· směs kameniva ŠDA 0/63 
 180 mm 
(ochranná vrstva)
 – ČSN EN 13285

  Celkem 
 ................................................450 mm

v úrovní silniční pláně modul přetvárnosti Edef2 min. 45 MPa (nebo sanace pláně, případně úprava aktivní zóny)

Konstrukce chodníku

· zámková dlažba 
 60 mm


· drcené kamenivo DK 4/8  
 40 mm 


· směs kameniva ŠDA 0/32 
 250 mm 


  Celkem 
 ................................................350 mm

v úrovní silniční pláně modul přetvárnosti Edef2 min. 35 MPa (nebo sanace pláně, případně úprava aktivní zóny)

SO 400 – Veřejné osvětlení 

Podél cyklostezky bude umístěno 24ks stožárů, které budou pozinkované, třístupňové a výšky 6,0m. Jako svítidla budou použity tyto typy : Lyra 20/35w 4-40K-ETRC – 90 06109690.

Napojení nového veřejného osvětlení bude provedeno kabelovým rozvodem ze stávajícího rozvaděče na 












